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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2026 года № 193-рр

Принято Советом народных депутатов
Таштагольского муниципального округа
 23 июня 2026 года

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа
Кемеровской области-Кузбасса

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования «Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Таштагольского муниципального округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса согласно Приложению.
  2.  Настоящее решение опубликовать  в  газете «Красная Шория»,  разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в срок, не превышающий 5 дней со дня вступления в силу настоящего решения. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комитета по развитию ЖКХ и благоустройства С.И. Пашина. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.


Председатель Совета народных депутатов
Таштагольского муниципального округа                                    А.А. Путинцев


Глава Таштагольского
муниципального округа                                                                     В.Н. Макута



































Приложение
к решению Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа
от 23.06.2026 № 193-рр

Местные нормативы градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса
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Местные нормативы градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса разработаны на основании статей 8, 29.1, 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 5 Устава муниципального образования Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Таштагольского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – Таштагольский муниципальный округ, Таштагольский МО) в сфере градостроительной деятельности.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
Объектами местного значения муниципального округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Кемеровской области–Кузбасса, Уставом муниципального образования Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области–Кузбасса и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.
Местные нормативы градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – МНГП ТМО, местные нормативы) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального округа. При установлении значений расчетных показателей в местных нормативах использованы нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса, утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 в ред. от 26.10.2022 (далее – НГП КО).
Состав объектов местного значения (перечень областей нормирования), для которых в МНГП ТМО установлены расчетные показатели определен согласно статьи 21 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» с учетом объектов необходимых при решении вопросов местного значения, указанных в статье 5 Устава муниципального образования Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области–Кузбасса. Перечень областей нормирования отражен в наименованиях разделов основной части МНГП ТМО.
Местные нормативы подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа, стратегии социально-экономического развития муниципального округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области установлены исходя из текущей обеспеченности муниципального округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации, уровня жизни населения, а также документов стратегического планирования муниципального образования.
Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории Таштагольского муниципального округа применен в отношении видов населенных пунктов и численности населения в них, планировочных элементов, а также при выборе типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).
Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть, содержащую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Таштагольского муниципального округа; 
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Состав и виды объектов местного значения (области нормирования), для которых установлены расчетные показатели, отражены в наименовании подразделов 1.1- 1.19 основной части МНГП ТМО.
Термины и понятия, используемые в настоящих местных нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве Кемеровской области – Кузбасса в области градостроительной деятельности.
Перечень принятых сокращений и обозначений приведен в Приложение № 1.
Перечень использованных нормативных правовых и нормативно-технических документов приведен в Приложение № 2.
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1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности населения объектами (ресурсами объектов) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения приведены в таблице 1.1.1. Максимально допустимая территориальная доступность указанных объектов не устанавливается
Таблица 1.1.1
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Объем электропотребления, кВт.ч/ чел. в год 
	Городские н.п. (г. Таштагол, пгт. Каз, пгт. Мундыбаш, пгт. Спасск, пгт. Темиртау, пгт. Шерегеш)
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	Сельские н.п.
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	1120

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1350

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1540

	Объекты теплоснабжения
	Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(м3°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий 

	
	
	Площадь здания, м2
	количество этажей

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	Типы зданий
	количество этажей

	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359

	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371

	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359

	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-

	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232

	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313

	Объекты газоснабжения
	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	Городские н.п.
	180

	
	
	
	Сельские н.п.
	220

	Объекты водоснабжения
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. 
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	Объекты водоотведения
	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением
	165

	Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.
2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

	3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.
4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3).
5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 
7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 
8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти.



[bookmark: _Toc219481421]1.2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, объектов транспортной инфраструктуры и парковок 
1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (далее – МинимДУО) и максимально допустимого уровня территориальной доступности (далее – МаксимДУТД) автомобильных дорог местного значения, объектов транспортной инфраструктуры и парковок приведены в таблице 1.2.1.
Таблиц 1.2.1
	[bookmark: Par940]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения муниципального округа
	МинимДУО
	Протяженность автомобильных дорог, км
в т.ч. с твердым покрытием
	1074,1

905

	
	
	Общая протяженность улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов, км 
	645,3

	
	МаксимДУТД
	Не устанавливается

	Автомобильные заправочные станции
	МинимДУО
	Количество топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей, ед.
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Станции технического обслуживания автомобилей
	МинимДУО
	Количество постов на 200 легковых автомобилей, ед
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Остановочные пункты общественного транспорта
	МинимДУО
	Не устанавливается

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность остановочные пунктов, м
	В зонах многоквартирной застройки
	400

	
	
	
	В зонах индивидуальной застройки в границах городских н.п.
	700

	
	
	
	В сельских н.п.
	3000

	
	
	
	От проходной предприятия в производственных и коммунальных зонах
	400

	
	
	
	От объектов массового посещения (универмага, гостиницы, поликлиники, больницы) предприятия в производственных и коммунальных зонах
	250

	
	
	
	В зонах массового отдыха и спорта от главного входа
	800

	Велосипедные дорожки в границах населенного пункта 
	МинимДУО
	Ширина проезжей части для однополосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,0

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,75

	
	
	Ширина проезжей части для двухполосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,75

	
	
	
	В стесненных условиях
	1,5

	
	
	Ширина проезжей части для двухполосного движения со встречным движением, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,0

	
	
	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м
	Ширина пешеходной дорожки
	1,5

	
	
	
	Ширина велосипедной дорожки
	при новом строительстве
	2,5

	
	
	
	
	в стесненных условиях
	1,5

	
	
	Ширина полосы для велосипедистов, м
	При новом строительстве
	1,2

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,9

	
	
	Габарит по высоте, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,25

	
	
	Ширина велопешеходной дорожки, м
	1,5

	
	
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5

	
	
	Расстояние до бокового препятствия, м
	0,5

	
	МаксимДУТД
	Не устанавливается

	Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от мест проживания в границах жилых зон
	МинимДУО
	Количество машино-мест на 1000 м2 общей площади квартир многоквартирного жилого дома 
	95

	
	
	Доля машино-мест, размещаемых на наземных открытых автостоянках в границах земельного участка многоквартирного жилого дома, %
	при освоении свободных территорий (незастроенные территории, территории развития)
	25 - 40

	
	
	
	при реконструкции сложившейся застройки
	30 – 60

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность мест хранения автомобилей, расположенных за границей земельного участка многоквартирного жилого дома, м
	при освоении свободных территорий
	800

	
	
	
	при реконструкции сложившейся застройки
	1000

	Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства на стоянках автомобилей в границах общественно-деловых зон, а также размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	МинимДУО
	Количество машино-мест
	В соответствии с таблицей Ж.1 приложения Ж СП 42.13330.2016.

	Примечания:
1.  При проектировании сети велодорожек и велополос для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности следуети руководствоваться нормами документов:
- раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»;
- подразделов 9.1-9.5 СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов». Правила градостроительного проектирования»; 
- «Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», согласованных Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018.
В населенных пунктах допускается совмещенное движение велосипедов и автомобилей без выделения велополос на местных улицах с интенсивностью движения автомобилей до 5000 автомобилей в сутки со скоростью до 40 км/час и велосипедов до 2000 велосипедов в сутки.
Максимальная скорость движения электрических средств индивидуальной мобильности и велосипедов в пределах пешеходных зон и тротуаров 15 км/час.
Допускается совмещение
2. В жилых зонах, предназначенных для застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами с земельными участками при домах парковочные места (либо гаражи) должны размещаться в пределах земельных участков указанных типов жилых домов.
3. Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов школьных автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
4. Остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
5. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место:
1) для наземных стоянок автомобилей 25 м2;
2)  для гаражей:
– одноэтажных 30 м2;
– двухэтажных 20 м2;
– трехэтажных 14 м2;
– четырехэтажных 12 м2;
– пятиэтажных 10 м2.



[bookmark: _Toc219481422]1.3. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта


1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры спорта (всего)
	МинимДУО
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122


	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	
	
	
	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Стадион с трибунами
	МинимДУО
	Количество стадионов, ед.
	Г. Таштагол
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Плоскостные спортсооружения
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	53

	
	
	Площадь территории плоскостных спортивных сооружений, га на 1 тыс. чел.
	0,7

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность для н.п., в которых есть объект, мин. 
	1000

	
	
	Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, мин
	30

	Спортивные залы
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	32

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, м2 на 1 тыс. чел.
	60

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность для н.п., в которых есть объект, мин. 
	1000

	
	
	Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, мин
	30

	Крытые плавательные бассейны
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	6

	
	
	Площадь зеркала воды на 1 тыс. человек, м2
	20

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	22

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	Не устанавливается

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	109

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность для н.п., в которых есть объект 
	1000

	
	
	Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, мин
	30

	Примечания:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.



[bookmark: _Hlk98513106]1.3.2. Рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах в зависимости от численности населения приведен в таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2.
	№ п/п
	Количество жителей в населенном пункте
	Состав объектов

	1.
	от 50 до 500 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в т.ч. в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

	2.
	от 500 чел. до 5000 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	3.
	от 5000 до 30000 чел.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно-
оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.






[bookmark: _Toc219481423]1.4. Расчетные показатели объектов образования
1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1.

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	МинимДУО
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	Городские н.п.
	34

	
	
	
	Сельские н.п.
	38

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, м2
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	34

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), м2
	7

	
	МаксимДУТД
	Радиус обслуживания, м 
	Городские н.п
	500

	
	
	
	В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности
	800

	
	
	
	Сельские н.п.
	1000

	Общеобразовательные организации
	МинимДУО
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	Городские н.п.
	154

	
	
	
	Сельские н.п.
	123

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), м2
	От 30 до 170
	80

	
	
	
	От 170 до 340
	55

	
	
	
	От 340 до 510
	40

	
	
	
	От 510 до 660
	35

	
	
	
	От 660 до 1000
	28

	
	МаксимДУТД
	Радиус обслуживания, м 
	Городские н.п.
	500

	
	
	
	В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности
	800

	
	
	
	Сельские н.п.
	1000

	Организации дополнительного образования
	МинимДУО
	Количество мест, ед. на 1000 чел. 
	Городские н.п.
	145

	
	
	
	Сельские н.п.
	159

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:
1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
2. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.
3. Показатели площади земельных участков общеобразовательной организации приведены для общеобразовательных организаций со следующими характеристиками: полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее 0,7 га.
4. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)



[bookmark: _Toc219481424]1.5. Расчетные показатели объектов социального обслуживания населения
1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания приведены в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1.
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Объекты социального обслуживания
	МинимДУО
	Количество учреждений и структурных подразделений
	Управление социальной защиты населения
	1

	
	
	
	Центр социального обслуживания населения
	3

	
	
	
	Реабилитационный центр для несовершеннолетних
	1

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность, мин.  
	90

	Примечание - При проектировании объектов социального обслуживания следует учитывать требования и рекомендации: 
СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;
СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции»;
СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения»; 
СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»;
СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования».


 
[bookmark: _Toc219481425]1.6. Расчетные показатели объектов культуры и искусства
1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приведены в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1.
	[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK377]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека, филиалы в т.ч. с детским отделением 
	МинимДУО
	Количество объектов, ед. на 10 тыс. чел. 
	25

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Детская библиотека
	МинимДУО
	Количество объектов, ед. на 7 тыс. детей
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Краеведческий 
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Тематический музей
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Концертный зал
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	МинимДУО
	Количество объектов в городских н.п., ед.
Количество объектов в сельских н.п., ед.
	
9

15

	[bookmark: _Hlk497497879]
	
	Количество мест на тыс. чел. 
	45

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Парк культуры
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Кинозал
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед..
	2

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Примечания:
1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел.
2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел.



1.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия не устанавливаются.



[bookmark: _Toc219481426]1.7. Расчетные показатели объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи
1.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи приведены в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	МинимДУО
	Количество стационарных торговых объектов на муниципальный округ, ед. 
	Всего, в том числе
	198

	
	
	
	торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	74

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов на муниципальный округ, ед. 
	35

	
	
	Количество мест проведения ярмарок и (или) рынков, ед. на муниципальный округ
	2

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в городских населенных пунктах, м2 на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	280

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	100

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	180

	
	
	Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, м2 на 1000 чел.
	Всего, в том числе:
	300

	
	
	
	Торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	100

	
	
	
	Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	200

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	Для городских н.п. при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Для городских н.п. при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Для сельских н.п.
	2000

	Предприятия общественного питания
	МинимДУО
	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.
	Для городских н.п.
	40 (8) 

	
	
	
	Для сельских н.п.
	40

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	Для городских н.п. при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Для городских н.п. при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Для сельских н.п.
	2000

	Предприятия бытового обслуживания
	МинимДУО
	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.
	Для городских н.п.
	9 (2) 

	
	
	
	Для сельских н.п.
	7

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	Для городских н.п. при застройке от трех этажей и выше
	500

	
	
	
	Для городских н.п. при одно-, двухэтажной застройке
	800

	
	
	
	Для сельских н.п.
	2000

	Объекты экстренной телефонной связи
	МинимДУО
	Количество объектов на населенный пункт, ед.
	Городские н.п.
	Не устанав-ливается

	
	
	
	Сельские н.п.
	1

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, мин.
	15
	

	Объекты почтовой связи
	МинимДУО
	Количество объектов, ед.
	Городские н.п.
	1 на 6 тыс. чел.

	
	
	
	Сельские н.п.
	1 на 5 тыс. чел.

	
	МаксимДУТД
	Транспортно-пешеходная доступность, км
	Городские н.п.,
	1,5

	
	
	
	Сельские н.п.
	10



[bookmark: _Toc219481427]1.8. Расчетные показатели объектов муниципального жилищного фонда 
1.8.1. Нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории Таштагольского муниципального округа утверждены к решению Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 18.01.2017 № 243-рр:
- 13 м2 общей площади на каждого члена семьи при составе семьи из 2 и более человек;
- 18 м2 общей площади на одиноко проживающего гражданина.
1.8.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции жилых домов устанавливаются градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки Таштагольского муниципального округа.
[bookmark: _Hlk168150084][bookmark: _Hlk168150166]1.8.3. Для прогнозирования численности жителей в проектируемой жилой застройки многоквартирными жилыми домами (далее – МЖД) используется показатель проектная обеспеченность жителя площадью квартиры 31,7 м2/чел. При этом расчетная (проектная) численность жителей многоквартирной жилой застройки определяется как суммарная поэтажная площадь квартир, деленная на 31,7 м2/чел.
1.8.4. Расчетная численность населения в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на средний размер семьи 2,7 человека.

[bookmark: _Toc219481428]1.9. Расчетные показатели объектов в области озеленения территории, благоустройства и массового отдыха жителей
1.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов озеленения и благоустройства территории приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

	[bookmark: OLE_LINK1019][bookmark: OLE_LINK1020]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	МинимДУО
	Площадь территории, м2 /чел.
	Городские н.п.
	10

	
	
	
	Сельские н.п.
	12

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	800

	Зоны массового кратковременного отдыха
	МинимДУО
	Площадь территории объекта на одного посетителя, м2, в т.ч. интенсивно используемая часть для активных видов отдыха.
	
500

100

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин.

	30

	Пляжи
	МинимДУО
	Площадь территории пляжа на одного посетителя, м2,
 для детей, м2.

	
8
4

	
	
	Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя, м
	0,25

	
	МинимДУО
	Транспортная доступность, мин.

	30

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	МинимДУО
МинимДУО
	Площадь территории, м2 /чел.
	Площадки для игр детей
	0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,2

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	0,7

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность, м
	Площадки для игр детей
	100

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	800

	Коллективные средства размещения
	МинимДУО
	Количество объектов –ед.
	82

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность, мин. 
	30



[bookmark: _Toc219481429]1.10. Расчетные показатели объектов, необходимых для размещения муниципального архива 
1.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального архива приведены в таблице 1.10.1.
Таблица 1.10.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	11

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность, мин.
	90

	Муниципальный архив
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальный округ, ед.
	1

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность, мин.
	90



[bookmark: _Toc219481430]1.11. Расчетные показатели объектов похоронного назначения 
1.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов похоронного назначения приведены в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1
	[bookmark: OLE_LINK362][bookmark: OLE_LINK363]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Организации ритуального обслуживания населения
	МинимДУО
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Кладбища
	МинимДУО
	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел.
	0,24

	
	
	Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел.
	0,02

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается



[bookmark: _Toc219481431]1.12. Расчетные показатели объектов накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
1.12.1. Нормативные показатели накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в год для населения на территории Таштагольского муниципального округа приведены в таблице 1.12.1.
Таблица 1.12.1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Места (площадки) накопления ТКО 
	МинимДУО
	Количество мест (площадок) накопления ТКО, ед.
	Определяется по действующему Реестру мест (площадок) накопления ТКО на территории Таштагольского МО 

	
	
	Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, м2/чел.
	0,03

	
	МаксимДУТП
	Расстояние от мест (площадок) накопления ТКО до жилых домов, м 
	100

	Примечания:
1.  Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).
2.  В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
3.   Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.



[bookmark: _Toc219481432]1.13. Расчетные показатели объектов в части предоставление помещения для работы участковому уполномоченному полиции
1.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в части предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции приведены в таблице 1.13.1.
Таблица 1.13.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	МинимДУО
	Количество объектов на, ед. 
	1 на административный участок 

	
	МаксимДУТД
	Радиус обслуживания, км
	Городские н.п.
	1,5

	
	
	
	Сельские н.п.
	Не устанавливается

	Примечание - Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. Человек.



[bookmark: _Toc219481433]1.14. Расчетные показатели объектов здравоохранения
1.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения не устанавливаются.


[bookmark: _Toc219481434]1.15. Расчетные показатели объектов лечебно-оздоровительные местности и курортов на территории муниципального округа
1.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов лечебно-оздоровительные местности и курортов на территории муниципального округа не устанавливаются.

[bookmark: _Toc219481435]1.16. Расчетные показатели объектов особо охраняемых природных территорий местного значения

1.16.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов особо охраняемых природных территорий местного значения не устанавливаются.

[bookmark: _Toc219481436]1.17. Расчетные показатели объектов, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не устанавливаются.

[bookmark: _Toc219481437]1.18. Расчетные показатели объектов гражданской обороны, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне 
1.18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны не устанавливаются.

[bookmark: _Toc219481438]1.19. Расчетные показатели объектов размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа
1.19.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований не устанавливаются.


[bookmark: _Toc219481439]2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc488147999][bookmark: _Toc483049294][bookmark: _Toc219481440][bookmark: _Toc401578976]2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов 
2.1.1. МНГП ТМО разработаны в целях обеспечения: 
– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Таштагольского МО и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития Таштагольского МО.
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]2.1.2. Подготовка МНГП ТМО включает решение ряда основных задач:
1) определение видов ОМЗ сельского поселения, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП ТМО в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения сельского поселения объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и Оренбургской области, муниципальных правовых актов Таштагольского МО, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом стратеги, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития Таштагольского МО;
4) анализ расчетных показателей, содержащихся в нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области с целью использования их в МНГП ТМО;
5) подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП ТМО.
Решению перечисленных задач предшествует анализ современном состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития Таштагольского МО. 

[bookmark: _Toc219481441]2.2. Информация о современном состоянии и прогнозе развития Таштагольского муниципального округа 
2.2.1. Муниципальное образование Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» наделено статусом муниципального округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований». 
Таштагольский муниципальный округ образован в соответствии с Законом Кемеровской области от 23.04.2025 № 45-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Таштагольского муниципального района» путем объединения ранее входящих в состав Таштагольского муниципального района 10 поселений:
городское поселение «Город-курорт Шерегеш»; 
Казское городское поселение; 
Каларское сельское поселение;
Коуринское сельское поселение; 
Кызыл-Шорское сельское поселение; 
Мундыбашское городское поселение; 
Спасское городское поселение;
Таштагольское городское поселение; 
Темиртауское городское поселение; 
Усть-Кабырзинское сельское поселение/
2.2.2. В состав Таштагольского муниципального округа входят 93 населенных пункта, в том числе 6 городских населенных пунктов: г. Таштагол пгт. Каз, пгт. Мундыбаш, пгт. Спасск, пгт. Темиртау, пгт. Шерегеш.
Административный центр муниципального округа – г. Таштагол.
2.2.3. Таштагольский муниципальный округ расположен на юге Кемеровской области, в верховьях рек Кондомы и Мрасcу. Округ расположен в горно-таежной зоне, земельные площади на 90 % покрыты хвойными и лиственными лесами. Климат континентальный, с длинной холодной зимой и коротким, но теплым летом. Средняя температура января –18ºС, июля +16ºС. Устойчивый снежный покров держится с ноября по десятые числа мая. В среднем толщина снежного покрова составляет 120 см.
2.2.4. Таштагольский муниципальный округ располагает уникальным рекреационным потенциалом для туризма. Зимний туризм развивается на г. Зеленая, которая расположена рядом с пгт. Шерегеш. Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» – крупнейший за  Уралом спортивно-развлекательный горнолыжный комплекс российского значения с развитой инфраструктурой для комфортного отдыха и занятий спортом:
· кафе, рестораны – 103,
· прокаты – 30, 
· стоянки -15, 
· подъемники - 19 и 2 траволатора, 
· горнолыжные трассы: -31, 
· снегоходные трассы -3.
Зимний туризм развивается и на горе Туманная. Горная Шория представляет собой удивительный и привлекательный уголок природы. Сплавы, пешие и конные походы пользуются популярностью у гостей и жителей округа.
В п. Усть–Кабырза принимает гостей музей «Гулаг». Работают базы отдыха – «Мрас-Су», «Таежный Карчит», «Уют», кардоны «Карчит», «Медная», «Кабук». В п. Темир-Тау действует зона отдыха «Голубой пруд», дайв-клуб «Наяда». В п. Каз работает  оздоровительный центр «Кедр», г. Таштаголе профилакторий «Ромашка». 
2.2.5. Численность населения Таштагольский муниципальный округа на начало 2025 года составляла 48262 чел. (в том числе численность городского населения 43684 чел., численность сельского населения 4578 чел.), сократившись за 4 года на 6,1%. Текущая демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения и миграционным оттоком.
Возрастная структура детского населения Таштагольский муниципального округа на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.
	Возраст, лет
	Городское население
	Сельское население
	Всего

	1-6 лет
	2465
	291
	2756

	7-15 лет
	5807
	692
	6499

	16-17 лет
	1324
	123
	1447

	5-18
	8558
	994
	9552

	Всего
	44184
	4692
	48876


2.2.6. Расселение населения обусловлено расположением Западно-Сибирской железной дороги, которая соединяет округ с соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной магистрали, а также автомобильной дороги с твердым покрытием «Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Таштагол», которая обеспечивает внешнеэкономические и внутрирайонные связи Таштагольского муниципального района. 
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 1074,1 км, из них с твердым покрытием 905 км, с усовершенствованным покрытием 174,7 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов 645,3 км.
2.2.7. В Таштагольском МО функционирует 41 образовательных учреждений различных типов и видов, в том числе: 
19 общеобразовательных учреждений, в том числе 1 школа психолого-педагогической поддержки;
17 дошкольных образовательных учреждений; 
5 учреждений дополнительного образования. 
2.2.8. Сферу культуры Таштагольском МО представляют муниципальные учреждения:
«Централизованная клубная система Таштагольского муниципального округа», включающая:
Кинотеатр «Мустаг» пгт. Шерегеш;
Кинозал «KинoShka» г. Таштагол;
Центр казачьей культуры пгт. Мундыбаш;
14 культурно-досуговых учреждений:
· Городской дом культуры «Топаз» г. Таштагол;
· Дом культуры «Горняк» г. Таштагол;
· Дом культуры «Встреча» г.Таштагол;
· Дом культуры «Горняк» Шалым г. Таштагол;
· Дом культуры «Горняк» пгт. Шерегеш;
· Дом культуры «Горняк» пгт. Темиртау;
· Дом культуры «Юбилейный» пгт. Каз;
· Дом культуры «Октябрь» пгт. Мундыбаш;
· Дом культуры «Юность» пгт. Спасск;
· Сельский дом культуры п. Усть-Кабырза;
· Сельский дом культуры п. Калары;
· Сельский дом культуры п. Чугунаш;
· Сельский дом культуры и. Кондома;
· Сельский клуб п. Ключевой;
· Сельский клуб п. Чулеш;
· Сельский клуб п. Алтамаш;
· Сельский клуб п. Карагол;
· Сельский клуб п. Килинск;
· Сельский клуб п. Базанча;
· Сельский клуб п. Чилису-Анзас;
· Сельский клуб п. Усть-Анзас;
· Сельский клуб п. Мрассу;
· Сельский клуб п. Амзас;
· Сельский клуб п. Центральный;
«Централизованная библиотечная система Таштагольского муниципального округа», включающая центральную библиотеку, детскую библиотеку и 24 филиала;
«Музей этнографии и природы Горной Шории» Таштагольского муниципального округа;
«Музей-заповедник «Трёхречье» Таштагольского муниципального округа;
«Телередакция «Эфир-Т»» Таштагольского муниципального округа;
«Городской парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты» Таштагольского муниципального округа;
«Детская школа искусств №8 им. Н.А. Капишникова»;
«Детская школа искусств №64»;
«Детская школа искусств №65»;
«Детская школа искусств №67»;
«Детская школа искусств №68».
2.2.9. На территории округа функционирует 889 субъектов потребительского рынка из них 625 – продовольственных, 154  предприятия бытового обслуживания и 110 предприятий общественного питания.
2.2.10. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Таштагольского муниципального округа за 2024 год, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность населения объектами местного значения, приведены в приложении № 4.
2.2.11. В Таштагольском МО действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП ТМО: 
Генеральный план 10 поселений, ранее входящих в Таштагольский муниципальный район
Правила землепользования и застройки 10 поселений, ранее входящих в Таштагольский муниципальный район.
Актуализированная схемы водоснабжения и водоотведения Таштагольского муниципального округа на период с 2016-2021 с перспективой до 2031 года.
Стратегия социально-экономического развития Таштагольского муниципального района на период до 2035 года.
Муниципальные программы, в том числе:
«Жилищная и социальная инфраструктура» на 2025-2027 годы;
«Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2025-2027 годы;
«Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном округе» на 2022-2024 годы;
«Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2025 - 2027 годы»;
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района» на 2025-2027 годы;
«Развитие сельского хозяйства» на 2025-2027 годы;
 «Охрана окружающей среды на территории Таштагольского муниципального района» на 2025-2027 годы;
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2025-2027 годы.
2.2.12. Представленные в настоящем разделе сведения базируются на данных Устава муниципального образования Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области–Кузбасса, службы государственной статистики за 2024 год и иных источников.

[bookmark: _Toc219481442]2.3. Обоснование предмета нормирования - состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели
2.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом МНГП муниципального округа устанавливают совокупность:
– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения о муниципального округа, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа;
– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
В число объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, отображаемые на карте генерального плана муниципального округа и относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение,
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа входят объекты, размещение которых на территории муниципального округа необходимо для решения вопросов местного значения муниципального округа, круг которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk219454086][bookmark: bookmark8][bookmark: _Hlk76565892]2.3.2. Виды объектов местного значения (ОМЗ) муниципального округа, подлежащие отображению на карте генерального плана муниципального округа, установлены в статье 21 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.05.2021 № 44-ОЗ). К ним относятся виды объектов:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
– линии электропередачи до 35 кВ включительно;
– электрические подстанции до 35 кВ включительно;
– объекты теплоснабжения (тепловые перекачивающие насосные станции);
– сети теплоснабжения (теплопроводы магистральные, теплопроводы распределительные (квартальные);
– распределительные трубопроводы для транспортировки газа (газопроводы распределительные высокого давления, газопроводы распределительные среднего давления);
– объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции);
– сети водоснабжения (водоводы, водопроводы);
– объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационная насосная станция);
– сети водоотведения (канализация самотечная, канализация напорная);
2) автомобильные дороги местного значения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
– объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы), плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), крытые спортивные объекты с искусственным льдом, плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования);
4) в области образования:
– дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования;
5) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;
6) в области погребения и похоронного дела:
– места погребения (кладбища);
7) в области культуры и искусства:
– зрелищные организации (кинотеатры стационарные), объекты культурно-досугового (клубного) типа (дома (дворцы, центры) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, их филиалы, социально-культурные, культурно-досуговые комплексы, центры традиционной культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел и фольклора, национально-культурные центры и их филиалы;
8) в области связи:
– автоматические телефонные станции, объекты почтовой связи.
Указанный перечень видов ОМЗ принят в качестве базового при подготовке МНГП ТМО.
2.3.3. ОМЗ являются материальной базой по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, отнесенных к полномочиям ОМС. Круг вопросов местного значения муниципального округа установлен в статье 32 Федерального закона от 20.05.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее - Федеральный закон №33-ФЗ). Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа относится к полномочиям ОМС муниципального округа. Полномочиям ОМС Таштагольского МО по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения определены в статье 5 Устава муниципального образования Таштагольский муниципальный округ Кемеровской области–Кузбасса. 
2.3.4. МНГП не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.
2.3.5. Подготовка МНГП осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях могут приводиться ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.
2.3.6. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур устанавливается федеральными органами исполнительной власти. Поэтому ОМС в отношении инвалидов обязаны руководствоваться принятыми на федеральном уроне нормами, не устанавливая их самостоятельно на местном уровне. 

[bookmark: Par1763][bookmark: _Toc219481443]2.4. Обоснование значений расчетных показателей
2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
– в нормативных правовых актах Российской Федерации;
– в нормативных правовых актах Кемеровской области; 
– в муниципальных правовых актах Таштагольского муниципального округа;
– в национальных стандартах и сводах правил; 
[bookmark: sub_19051]2) соблюдении: 
– технических регламентов; 
– нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области- Кузбасса;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
– в планах и программах комплексного социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального округа; 
– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории Таштагольского муниципального округа;
[bookmark: sub_19054]– в документах территориального планирования Российской Федерации и Кемеровской области;
– в документах территориального планирования Таштагольского муниципального округа и материалах по их обоснованию;  
– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального округа;
– в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов. 
2.4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального округа. Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса, утвержденные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 в ред. от 26.10.2022, в своем составе содержат расчетные показатели применительно к объектам местного значения муниципального округа. 
2.4.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения Таштагольского муниципального округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.
2.4.4. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения муниципального округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность. 
2.4.5. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:
– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;
– количество единиц объектов;
– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта; 
– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.
Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом. 
При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:
– пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению; 
– транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам. 
2.4.6. Положения по обоснованию значений расчетных показателей объектов местного значения с привязкой к пунктам основной части МНГП ТМО, содержащих эти показатели, приведены в таблицах 2.4.1- 2.4.13. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их значений. 
Таблица 2.4.1 
Обоснование расчетных показателей объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Объекты электропотребления
	МинимДУО
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских (г. Таштагол, пгт. Каз, пгт. Мундыбаш, пгт. Спасск, пгт. Темиртау, пгт. Шерегеш) и сельских н.п. 

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Объекты теплоснабжения
	МинимДУО
	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2024

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Объекты газоснабжения 
	МинимДУО
	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220 м3/год на 1 чел. в сельской местности)

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Объекты водоснабжения 
	МинимДУО
	Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2021

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Объекты водоотведения 
	МинимДУО
	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления 

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается



Таблица 2.4.2
Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения, объектов транспортной инфраструктуры и парковок
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения муниципального округа
	МинимДУО
	Протяженность автомобильных дорог в т.ч. с твердым покрытием  и общая протяженность улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов установлена исходя из существующего положения по официальным данным муниципальной статистики на 2024 год.

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Автомобильные заправочные станции
	МинимДУО
	Количество топливораздаточных колонок установлено согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016. 

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность заправочных станций установлена исходя из существующего размещения 9 станций на территории округа.

	Станции технического обслуживания автомобилей
	МинимДУО
	Количество станций технического обслуживания автомобилей установлено согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016.

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность станций технического обслуживания установлена исходя из существующего размещения станций на территории округа.

	Остановочные пункты общественного транспорта
	МинимДУО
	Количество остановочных пунктов Не устанавливается и определяется действующим Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального округа.

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность остановочные пунктов установлена согласно п. 11.24 СП 42.13330.2016 и целевым показателям регионального стандарта транспортного обслуживания населения Кемеровской области – Кузбасса на период 2026–2030 годов, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 05.08.2025 № 495.

	Велосипедные дорожки в границах населенного пункта
	МинимДУО
	Геометрические параметры велосипедной дорожки установлены согласно таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.
В населенных пунктах допускается совмещенное движение велосипедов и автомобилей без выделения велополос на местных улицах с интенсивностью движения автомобилей до 5000 автомобилей в сутки со скоростью до 40 км/час и велосипедов до 2000 велосипедов в сутки согласно положений таблицы 3.1. «Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», согласованных Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018 (см. таблица 3.1). 

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Объекты парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон
	МинимДУО
	Нормы расчета стоянок автомобилей в жилых зонах приняты согласно пункту 1.2 РНГП Кемеровской области:
Расчет минимально допустимого количества мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от мест проживания в границах жилых зон  (далее – минимально допустимое количество машино-мест), необходимо осуществлять по формуле:
Р = R × 0,3,
где:
Р – минимально допустимое количество машино-мест;
R – численность жителей на территории проектирования. 
Т.е. на 1 жителя должно приходиться 0,3 машино-места. Численность жителей на территории проектирования определяется исходя из средней обеспеченности жителя общей площадью жилых помещений(квартир), которая на начало 2024 г составила 31,7 м2. Тогда на 31,7 м2 проектируемой площади квартир многоквартирного жилого дома приходиться 0,3 машино-мест, соответственно на 1000 м2 площади квартир – 0,3*1000/31,7/0,3= 95 машино-мест.
Доля машино-мест, размещаемых на наземных открытых автостоянках в границах земельного участка многоквартирного жилого дома установлена согласно пунктам 1.2.2 и 1.2.3 РНГП Кемеровской области.

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность мест хранения автомобилей, расположенных за границей земельного участка многоквартирного жилого дома, принята согласно пунктам 1.2.2 и 1.2.3 РНГП Кемеровской области.

	Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства на стоянках автомобилей в границах общественно-деловых зон
	МинимДУО
	В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 г. № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» (далее - приказ Минстроя № 250) расчетные показатели минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон подлежат установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования. В пункте 1.3 РНГП Кемеровской области указанные расчетные показатели приняты в виде отсылочной нормы на приложением Ж СП 42.13330.2016.

	
	МаксимДУТП
	

	Объекты парковки легковых автомобилей, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	МинимДУО
	Следуя пункту 1.3 РНГП Кемеровской области расчетные показатели приняты в виде отсылочной нормы на приложением Ж СП 42.13330.2016.

	
	МаксимДУТП
	


[bookmark: _Toc498361768]

Таблица 2.4.3
Обоснование расчетных показателей объектов физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Объекты физической культуры спорта (всего)
	МинимДУО
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта России от 19.08.2021 № 649 (далее – приказ Минспорта № 649).

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, физкультурно-спортивных центров жилых районов принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области

	Стадион
	МинимДУО
	Количество стадионов с трибунами принято согласно приказу Минспорта № 649 из расчета 1 объект на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
1×48,3 /100 =0,48 ед. с коррекцией в большую сторону, учитывая существующее положение - 1 стадион в г Таштаголе.


	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность 90 мин. принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и с учетом существующего положения.

	Плоскостные спортсооружения
	МинимДУО
	Количество плоскостных спортсооружений принято согласно приказу Минспорта №649 из расчета 110 объектов на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
110×48,3 /100 =53 ед.
Площадь территории плоскостных спортивных сооружений 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность для н.п., в которых есть объект, 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, 30 мин. установлена по существующему положению.

	Спортивные залы
	МинимДУО
	Количество спортивных залов принято согласно приказу Минспорта №649 из расчета 59 объектов на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
59×48,3 /100 =28 ед. с коррекцией в большую сторону, учитывая существующее положение – 32 спортивных зала.
Площадь пола спортивного зала принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649
Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, 30 мин. установлена по существующему положению.

	Крытые плавательные бассейны
	МинимДУО
	Количество плавательных бассейнов принято согласно приказу Минспорта №649 из расчета 5 объектов на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
5×48,3 /100 =2,4 ед. с коррекцией в большую сторону, учитывая существующее положение – 6 плавательных бассейнов.
Площадь зеркала воды принята в соответствии с таблицей Д.1 СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность 90 мин. принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и с учетом существующего положения.

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	МинимДУО
	Количество объектов принято согласно приказу Минспорта №649 из расчета 46 объектов на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
46×48,3 /100 =22 ед.

	
	МаксимДУТД
	Транспортная доступность не устанавливается

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	МинимДУО
	Количество объектов принято согласно приказу Минспорта №649 из расчета 46 объектов на 100 тыс. чел. при населении округа 48,3 тыс. чел.
227×48,3 /100 =110 ед.

	
	МаксимДУТД
	Пешеходная доступность для н.п., в которых есть объект, 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
Транспортная доступность для н.п., в которых нет объекта, 30 мин. установлена по существующему положению.


Приведенный в таблице 1.3.2 рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах с различной численностью населения принят согласно приказу Минспорта № 649.
Таблица 2.4.4
Обоснование расчетных показателей объектов образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	МинимДУО
	Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету.
Согласно муниципальной программе «Развитие образования» на 2025-2027годы, утвержденной постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 24.09.2024 № 1128-п, доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет должна составлять 61,8%.
Расчет:
Численность детей возраста 1-6 лет в городских населенных пунктах на начало 2024 года составляла 2465 чел. Общая численность городского населения округа на начало 2024 года 44184 чел. Таким образом, 61,8% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городского населенного пункта составляет:
2465*0,618/44184*1000=34 места на 1000 жителей. 
Численность детей возраста 1-6 лет в сельских населенных пунктах на начало 2024 года составляла 291 чел. Общая численность населения сельских населенных пунктов на начало 2024 года 4692 чел. Таким образом, 61,8% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет:
291*0,618/4692*1000=38 места на 1000 жителей. 
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Радиус обслуживания принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области

	Общеобразовательные организации
	МинимДУО
	Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (100%-ный охват детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).
Расчет:
[bookmark: OLE_LINK387][bookmark: OLE_LINK386][bookmark: OLE_LINK407][bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411][bookmark: OLE_LINK413]Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 5807 чел. Численность городского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 1324 чел. 
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта:
(5807+1324*0,75)/ 44184*1000=154 места на 1000 чел.
Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX классы) – 692 чел. Численность сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-XI классы) – 123 чел. 
Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта:
(692+123*0,75)/ 4692*1000=167 места на 1000 чел.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
Размеры земельных участков определены согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Радиус обслуживания принят согласно п. 1.5 РНГП Кемеровской области

	Организации дополнительного образования
	МинимДУО
	Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест).
Расчет:
Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 8558 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в городских населенных пунктах:
8558*0,75/44184*1000=145 мест на 1000 чел.
Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 994 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах:
994*0,75/4692*1000=159 мест на 1000 чел.

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.



Таблица 2.4.5
Обоснование расчетных показателей объектов социального обслуживания населения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Объекты социального обслуживания населения
	МинимДУО
	Административные функции в сфере социальной защиты населения Таштагольского МО исполняет МКУ Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского МО. Управление наделено отдельными государственными полномочиями в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса. от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». В структуру Управления социальной защиты населения также входят 3 центра социального обслуживания населения, расположенных в г. Таштаголе, пгт. Шерегеш, пгт. Мундыбаш, реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Состав и количество учреждений социального обслуживания населения установлены исходя из существующего положения

	
	
	

	
	
	

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность объектов установлена исходя из существующего размещения объектов



Таблица 2.4.6
Обоснование расчетных показателей объектов культуры и искусства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Общедоступная библиотека, филиалы в т.ч. с детским отделением.
Детская библиотека
	МинимДУО
	Количество детских библиотек, общедоступных библиотек , филиалов общедоступной библиотеки в т.ч. с детским отделением установлено согласно рекомендациям таблицы 1 распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услуга-ми организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры № Р-494), таблицы 1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 № 495 «Об утверждении нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры и методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры» (далее – постановление Коллегии № 495) и учитывая существующий уровень обеспеченности  библиотеками в муниципальном округе (детская библиотека, центральная библиотека и 24 филиала).

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность детской библиотеки, общедоступной библиотеки и филиалов в т.ч. с детским отделением установлена согласно рекомендациям таблицы 1 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности существующих библиотек в муниципальном округе.

	Краеведческий музей
	МинимДУО
	Количество музеев на муниципальный округ установлено согласно рекомендациям таблицы 2 постановления Коллегии № 495. 

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена согласно рекомендациям таблицы 2 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности административного центра в округе.

	Тематический музей
	МинимДУО
	Количество музеев на муниципальный округ согласно рекомендациям таблицы 2 постановления Коллегии № 495. 

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена согласно рекомендациям таблицы 2 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности административного центра в округе.

	Концертный зал
	МинимДУО
	Не менее 1 объекта на округ установлено согласно рекомендациям таблицы 4 постановления Коллегии № 495. 

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена согласно рекомендациям таблицы 4 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности административного центра в округе.

	Учреждение клубного типа (дом культуры)
	МинимДУО
	Количество домов культуры установлено согласно рекомендациям таблицы 6 постановления Коллегии № 495, рекомендациям таблицы 6 распоряжения Минкультуры № Р-494 и учитывая существующий уровень обеспеченности домами культуры в муниципальном округе (Центр казачьей культуры пгт. Мундыбаш и 9 дом культуры в городских н.п., 15 дом культуры в сельских н.п.).
Уровень обеспеченности 45 мест в учреждениях клубного типа на 1000 чел. установлен согласно рекомендациям приложения к постановлению Коллегии № 495 для округов с населением 30 000-49 999 чел.
.

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность 30 мин. установлена согласно рекомендациям таблицы 6 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности существующих домов культуры в муниципальном округе.

	Парк культуры
	МинимДУО
	Количество парков культуры установлено согласно рекомендациям таблицы 7 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень обеспеченности в муниципальном округе («Городской парк культуры и отдыха «Горняцкие горизонты»).

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена согласно рекомендациям таблицы 7 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности парка культуры.

	Кинозал
	МинимДУО
	Количество кинозалов установлено согласно рекомендациям таблицы 9 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень обеспеченности в округе кинозалами (кинотеатр «Мустаг» в  пгт. Шерегеш и кинозал «KинoShka» в г. Таштагол).

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена согласно рекомендациям таблицы 9 постановления Коллегии № 495 и учитывая действительный уровень территориальной доступности кинозалов.



Таблица 2.4.7
Обоснование расчетных показателей объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Объекты экстренной телефонной связи
	МинимДУО
	Не менее одного объекта на каждый населенный пункт сельского типа принято согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71), для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность 15 мин. установлена согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71

	Объекты почтовой связи
	МинимДУО
	Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (п. 7 ч. 7 ст. 32 Федерального закона № 33-ФЗ).
Количество объектов устанавливается в соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»

	
	МаксимДУТП
	Транспортно-пешеходная доступность 30 мин. установлена как для объекта периодического использования

	Объекты торговли
	МинимДУО
	Количество торговых объектов принято в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.10.2023 № 683 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и значений предусмотренных методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов коэффициентов, превышающих значения, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли» (показатели для Таштагольского муниципального района).
Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания
	МинимДУО
	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	МинимДУО
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском населенном пункте в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность 500 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 800 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016



Таблица 2.4.8
Обоснование расчетных показателей объектов муниципального жилищного фонда
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Объекты муниципального жилищного фонда
	МинимДУО
	В соответствии с п.2 ч. 2 ст. 32 Федерального закона № 33-ФЗ к полномочиям ОМС относится обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда. 
Нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории округа утверждены к решению Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 18.01.2017 № 243-рр.
Показатель проектной обеспеченности жителя площадью квартиры 31,7 м2/чел, используемый для прогнозирования численности жителей в проектируемой жилой застройки многоквартирными жилыми домами, принят по статистическим данным об общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таштагольского района на 01.01.2024.

	
	МаксимДУТП
	 Не устанавливается



Таблица 2.4.9
Обоснование расчетных показателей объектов в области озеленения территории, благоустройства и массового отдыха жителей
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	МинимДУО
	Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность принята в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020

	Зоны массового кратковременного отдыха
	МинимДУО
	Обеспеченность зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.7, 9.21 СП 42.13330.2016. 

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена исходя из существующего и возможного расположения объектов

	Пляжи
	МинимДУО
	Площади территории для размещения пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжейна одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016.

	
	МинимДУО
	Транспортная доступность установлена исходя из существующего и возможного расположения объектов

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	МинимДУО
	Площадь территории площадок различного назначения принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	МаксимДУТП
	Пешеходная доступность до площадок различного назначения принята в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016

	Коллективные средства размещения
	МинимДУО
	Минимально допустимый уровень обеспеченности округа количеством средств размещения установлен по существующему положению.

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена исходя из существующего расположения объектов


[bookmark: OLE_LINK319]
Таблица 2.4.10
Обоснование расчетных показателей объектов, необходимых для размещения органов местного самоуправления и муниципального архива
	[bookmark: OLE_LINK556][bookmark: OLE_LINK557][bookmark: OLE_LINK558]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	МинимДУО
	Вид объекта определен в соответствии с полномочиями, установленными п.7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 33-ФЗ и принят в количестве существующих объектов 

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена исходя из существующего расположения объектов

	Муниципальный архив
	МинимДУО
	Вид объекта определен в соответствии с полномочиями, установленными п.8 ч. 2 ст. 32 Федерального закона № 33-ФЗ и принят в количестве существующих объектов

	
	МаксимДУТП
	Транспортная доступность установлена исходя из существующего расположения объектов



Таблица 2.4.11
Обоснование расчетных показателей объектов похоронного назначения 
	[bookmark: _Hlk497494131]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Организации ритуального обслуживания населения
	МинимДУО
	Не менее 1 объекта независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными п. 6 ч. 3 ст. 32 Федерального закона № 33-ФЗ.

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается

	Кладбища
	МинимДУО
	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	МаксимДУТП
	Не устанавливается



Таблица 2.4.12
Обоснование расчетных показателей объектов накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Места накопления ТКО
	МинимДУО
	В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям ОМС в области обращения с ТКО относятся:
– создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;
– определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;
– организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» установлен порядок создания мест (площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест накопления и требования к его содержанию.
Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 отверждены Нормативы накопления твердых коммунальных отходов по категориям потребителей и категориям объектов, на которых образуются коммунальные отходы, на территории Кемеровской области. Норматив накопления ТКО на жителя многоквартирного дома, жилого дома составляет 2,073 м3/чел. в год или 247 кг/чел. в год.
За минимально допустимый уровень обеспеченности контейнерными площадками принят существующий уровень обеспеченности согласно действующему Реестру мест (площадок) накопления ТКО на территории Таштагольского муниципального округа.
В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020

	
	МаксимДУТП
	Расстояние от контейнерных площадок до жилых домов не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21







[bookmark: _GoBack]Таблица 2.4.13
Обоснование расчетных показателей объектов в части предоставление помещения для работы участковому уполномоченному полиции
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Положения по обоснованию расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	МинимДУО
	В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. 
Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.
Согласно таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения.

	
	МаксимДУТП
	В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт.




[bookmark: _Toc219481444]3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc219481445]3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов
3.1.1. Действие расчетных показателей местных нормативов распространяется на всю территорию Таштагольского МО и на правоотношения, возникшие после вступления в силу местных нормативов.
3.1.2. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений администрацией Таштагольского муниципального округа (далее – Администрация), должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Таштагольского МО, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
3.1.3. Местные нормативы являются обязательными для Администрации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
1) генерального плана Таштагольского муниципального округа, изменений в генеральный план Таштагольского муниципального округа;
2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) в границах Таштагольского муниципального округа;
3) правил землепользования и застройки Таштагольского муниципального округа, изменений в правила землепользования и застройки (для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории);
4) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Таштагольского МО.
3.1.4. Местные нормативы являются обязательными для разработчиков проектов генерального плана Таштагольского МО, внесения в него изменений, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки.
3.1.5. Местные нормативы являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.
3.1.6. Местные нормативы применяются: 
– при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Таштагольского МО; 
– для принятия решений Администрацией, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Таштагольского МО;
– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования; 
– при проведении публичных слушаний по проектам генерального плана Таштагольского МО, изменений в генеральный план;
– при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Таштагольского муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.1.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.1.8. При применении расчетных показателей, содержащих указание на рекомендательный статус, допускаются отклонения от установленных предельных значений таких показателей при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.
3.1.9. Применение всех видов показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП ТМО, при подготовке генерального плана Таштагольского муниципального округа, документации по планировке территории (далее – ДППТ), правил землепользования и застройки Таштагольского МО (для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории), программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур (далее – ПКРС КИ, ПКРС СИ, ПКРС ТИ) Таштагольского МО отражено в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
	№ п/п
	Виды расчетных показателей ОМЗ
	Генераль-ный план
	ДППТ
	ПЗЗ
	ПКРС КИ
	ПКРС СИ
	ПКРС ТИ

	1
	Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	+
	+
	+
	+
	+
	

	2
	Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, объектов транспортной инфраструктуры и парковок
	+
	+
	+
	
	
	+

	3
	Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта
	+
	+
	+
	
	+
	+

	4
	Расчетные показатели объектов образования
	+
	+
	+
	
	+
	+

	5
	Расчетные показатели объектов социального обслуживания населения
	+
	+
	+
	
	+
	+

	6
	Расчетные показатели объектов культуры и искусства
	+
	+
	+
	
	+
	+

	7
	Расчетные показатели объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи
	+
	+
	+
	
	+
	+

	8
	Расчетные показатели объектов муниципального жилищного фонда
	+
	+
	+
	
	+
	+

	9
	Расчетные показатели объектов в области озеленения территории, благоустройства и массового отдыха жителей
	+
	+
	+
	
	+
	+

	10
	Расчетные показатели объектов, необходимых для размещения органов местного самоуправления и муниципального архива
	+
	+
	+
	+
	+
	

	11
	Расчетные показатели объектов похоронного назначения
	+
	+
	+
	+
	+
	

	12
	Расчетные показатели объектов накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Расчетные показатели объектов в части предоставление помещения для работы участковому уполномоченному полиции
	+
	+
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[bookmark: Par1419]3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Таштагольского МО в местных нормативах производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Таштагольского МО в документах территориального планирования (в генеральном плане, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
3.2.3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
3.2.4. В случае несоответствия местных нормативов градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса региональным нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах Таштагольского МО применяются соответствующие нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса. 
3.2.5. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 
3.2.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 
3.2.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
3.2.8. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении генерального плана Таштагольского МО. 
При подготовке технического задания (далее – ТЗ) на разработку генерального плана Таштагольского МО Администрация включает в него указание на необходимость учета МНГП ТМО или отдельные расчетные показатели.
При принятии Главой Таштагольского МО решения о направлении проекта генерального плана в Совет народных депутатов Таштагольского МО или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку Глава Таштагольского МО:
1) рассматривает влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
2) анализирует влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;
3) принимает решение об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку либо о направлении такого проекта в Совет народных депутатов Таштагольского МО с соответствующими указаниями, если в результате реализации предусмотренных проектом генерального плана решений происходит:
– снижение показателей уровня обеспеченности ОМЗ ниже величин утвержденных показателей обеспеченности;
– превышение показателями уровня территориальной доступности ОМЗ величин утвержденных показателей доступности;
– не достижение установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;
– ухудшение условий достижения утвержденных показателей обеспеченности и доступности и/или установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).
При утверждении генерального плана Совет народных депутатов Таштагольского МО принимает к сведению указания Главы Таштагольского МО (при наличии такого указания).
3.2.9. Применение расчетных показателей при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения Администрации.
При принятии решения о подготовке документации по планировке территории и подготовке технического задания на подготовку такой документации Администрация включает в него указание на необходимость учета МНГП ТМО или отдельные расчетные показатели. При осуществлении проверки документации по планировке территории, подготовленной на основании такого решения, на соответствие МНГП ТМО: 
– рассматривают влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
– анализируют влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;
– принимают решение об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку либо о направлении такой документации Главе Таштагольского МО с соответствующими указаниями, если в результате реализации предусмотренных документацией по планировке территории решений происходит:
– снижение показателей уровня обеспеченности ОМЗ ниже величин утвержденных показателей обеспеченности;
– превышение показателями уровня территориальной доступности объектов величин утвержденных показателей доступности;
– на достижение установленных ТЗ на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;
– ухудшение условий достижения утвержденных показателей обеспеченности и доступности и/или установленных решением о подготовке документации по планировке территории и/или ТЗ на подготовку такой документации отдельных расчетных показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).
При утверждении документации по планировке территории Глава Таштагольского МО принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
3.2.10. Применение расчетных показателей при комплексном развитии территорий.
При принятии решения о комплексном развитии территории Администрация учитывает МНГП ТМО и при необходимости утверждает расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
При заключении договора о комплексном развитии территории Администрация включает в указанный договор наряду с условиями, указанными в части 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условие соблюдения ряда перечисленных расчетных показателей из содержащихся в МНГП ТМО расчетных показателей обеспеченности населения и территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и их доступности для населения. 
3.2.11. Применение расчетных показателей при разработке Администрацией программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таштагольского МО.
При разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Администрация применяет расчетные показатели:
– при оценке показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования ОМЗ, относящимися областям электро- тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
– при утверждении таких программ по отношению к указанным областям;
– анализирует соответствие целевых показателей, предусмотренных программой, утвержденных показателям обеспеченности и доступности;
– анализируют влияние предусмотренных программой решений на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
– анализируют влияние предусмотренных программой мероприятий на возможность достижения утвержденных показателей обеспеченности и доступности;
– учитывают результаты анализа при принятии решения об утверждении таких программ.
3.2.12. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации ОМЗ Таштагольского МО.
Размещение и ликвидация ОМЗ осуществляется согласно генеральному плану и/или документации по планировке территории, в том числе проектов планировки территории, в отношении которой принято решение о развитии (включая проект межевания такой территории).
3.2.13. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается Администрацией. 
При выдаче Администрацией разрешения на строительство, предусматривающего, реконструкцию объекта на территории муниципального образования такой орган:
– рассматривает влияние изменения параметров объекта капитального строительства на показатели уровня обеспеченности ОМЗ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;
– анализируют влияние изменения параметров объекта капитального строительства на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;
– учитывают результаты анализа при принятии решения о выдаче разрешения на строительство.
3.2.14. Применение расчетных показателей при осуществлении Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
При осуществлении Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, расчетные показатели применяются в порядке, установленном для осуществления таких полномочий. При отсутствии такого установленного порядка, он устанавливается Администрацией, осуществляющей такие полномочия.
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	Сокращение
	Слово / словосочетание

	Администрация
	администрация Таштагольского муниципального округа

	ДППТ
	документация по планировке территории

	ТМО
	Таштагольский муниципальный округ

	МНГП
	местные нормативы градостроительного проектирования 

	МНГП ТМО
	местные нормативы градостроительного проектирования Таштагольского муниципального округа

	МаксимДУТД
	максимально допустимый уровень территориальной доступности

	МинимДУО
	минимально допустимый уровень обеспеченности 

	ОМЗ
	объект местного значения

	ОМС
	органы местного самоуправления 

	ООПТ
	особо охраняемая природная территория

	ОРЗ
	объект регионального значения

	ОТ
	общественный транспорт

	НГП КО 
	нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса

	ПЗЗ
	правила землепользования и застройки

	постановление Коллегии № 495
	постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 № 495 «Об утверждении нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры и методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры»

	ПКРС КИ
	программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

	ПКРС СИ
	программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры

	ПКРС ТИ
	программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

	приказ Минспорта № 649
	приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

	распоряжение Минкультуры № Р-494
	распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	РФ
	Российская Федерация

	Кемеровстат
	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области

	ТЗ
	техническое задание

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	УДС
	улично-дорожная сеть

	Федеральный закон №33-ФЗ
	Федеральный закон от 20.05.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 

	ЭПС
	элемент планировочной структуры

	ед.
	единица

	мин.
	минута

	н.п.
	населенный пункт

	п.
	пункт

	ст.
	статья

	сут.
	сутки

	чел.
	человек
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[bookmark: _Toc219481450]Перечень использованных нормативных правовых и нормативно-технических документов
[bookmark: _Toc219477540][bookmark: _Toc219481451]Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.
4. [bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
5. [bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
6. [bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154]Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
7. [bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. [bookmark: OLE_LINK161]Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
10. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
14. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
15. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
16. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
17. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
18. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». 
19. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 г. № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
20. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
21. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 17.08.2018.

[bookmark: _Toc219477541][bookmark: _Toc219481452]Нормативные правовые акты Кемеровской области
1. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»
2. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».
3. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре».
4. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
5. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса».
6. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2007 № 35-ОЗ «Об архивном деле».
7. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2007 № 215-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».
8. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте».
9. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 06.02.2009 № 5-ОЗ «О туристической деятельности».
10. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 13.07.2009 № 88-ОЗ «О развитии внутреннего и въездного туризма».
11. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2015 № 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений».
12. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)».
13. Закон Кемеровской области - Кузбасса от 05.07.2016 № 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области».
14. Закон Кемеровской области от 23.04.2025 № 45-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Таштагольского муниципального района».
15. Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.09.2006 № 91 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Кемеровской области при отсутствии приборов учета».
16. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (ред. от 16.02.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области».
17. Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 141 «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области».
18. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 - 2026 годы».
19. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 № 495 «Об утверждении нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры и методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры».
20. Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2017 № 509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области».
21. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.10.2023 № 683 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и значений предусмотренных методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов коэффициентов, превышающих значения, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли».
22. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 05.08.2025 № 495 «Об утверждении регионального стандарта транспортного обслуживания населения Кемеровской области – Кузбасса на период 2026–2030 годов».

[bookmark: _Toc488148047][bookmark: _Toc219477542][bookmark: _Toc219481453]Своды правил по проектированию и строительству (СП). Санитарные нормы и правила
1. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
2. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
3. СП 88.13330.2014. «Защитные сооружения гражданской обороны».
4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
5. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».
6. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
7. СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. Территории городских и сельских поселений».
8. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
9. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». 
10. СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».
11. СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
13. СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
[bookmark: _Toc219477543][bookmark: _Toc219481454]Интернет – источники
1. [bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru.
2. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru. 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec. 
4. Портал органов власти Кемеровской области – Кузбасса – https://kemobl.ru. 
5. Таштагольский муниципальный округ – https://atr42.ru.
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[bookmark: _Toc219481456]Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Таштагольского муниципального района за 2024 год

Розничная торговля и общественное питание
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	
	

	магазины
	единица
	516

	павильоны
	единица
	42

	аптеки и аптечные магазины
	единица
	20

	общедоступные столовые, закусочные
	единица
	8

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	единица
	9

	супермаркеты
	единица
	31

	специализированные продовольственные магазины
	единица
	59

	специализированные непродовольственные магазины
	единица
	273

	прочие магазины
	единица
	150

	рестораны, кафе, бары
	единица
	75

	Площадь торгового зала объектов розничной торговли
	
	

	магазины
	м2
	33976

	аптеки и аптечные магазины
	м2
	1320

	супермаркеты
	м2
	13120

	специализированные продовольственные магазины
	м2
	2596

	специализированные непродовольственные магазины
	м2
	6550

	прочие магазины
	м2
	11250

	Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания
	
	

	общедоступные столовые, закусочные
	м2
	340

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	м2
	2650

	рестораны, кафе, бары
	м2
	15075

	Число мест в объектах общественного питания
	
	

	общедоступные столовые, закусочные
	место
	84

	столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	место
	480

	рестораны, кафе, бары
	место
	4500






Спорт
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число спортивных сооружений - всего
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	307

	стадионы с трибунами
	единица
	1

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	165

	спортивные залы
	единица
	32

	плавательные бассейны
	единица
	6

	Число муниципальных спортивных сооружений
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	279

	стадионы с трибунами
	единица
	1

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	158

	спортивные залы
	единица
	32

	плавательные бассейны
	единица
	6

	Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)
	единица
	4

	Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
	человек
	2047



Предприятия по переработке отходов
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Вывезено за год твердых бытовых отходов
	1000 м3
	191,94

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов 
	1000 тонн
	38,41



Территория
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Общая площадь земель муниципального образования
	гектар
	1144602

	Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года
	
	

	всего
	км
	1074,1

	с твердым покрытием
	км
	905

	с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами)
	км
	174,7

	Количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	единица
	9

	Общая протяженность улиц, проездов, набережных 
	км
	645,3

	Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т,п,
	км
	182,7

	Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	погонный м
	2559,6



Коммунальная сфера
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число источников теплоснабжения
	единица
	10

	Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 
	метр
	221110

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
	метр
	193550

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 
	метр
	142920

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети 
	метр
	51100

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
	метр
	15300

	Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов 
	единица
	86

	Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций 
	единица
	88

	Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами
	1000 м2
	901,1

	Количество негазифицированных населенных пунктов, единица
	единица
	93

	Общая площадь жилых помещений
	1000 м2
	1529



Платные услуги населению
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги
	единица
	214

	ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
	единица
	4

	техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
	единица
	14

	химическая чистка и крашение, услуги прачечных
	единица
	5

	услуги бань и душевых
	единица
	31

	услуги парикмахерских
	единица
	44

	ремонт, окраска и пошив обуви
	единица
	5

	ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
	единица
	11

	изготовление и ремонт мебели
	единица
	2

	ремонт и строительство жилья и других построек
	единица
	6

	услуги фотоателье
	единица
	3

	ритуальные услуги
	единица
	9

	прочие виды бытовых услуг
	единица
	80



Коллективные средства размещения
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число коллективных средств размещения
	единица
	82

	Число мест в коллективных средствах размещения
	единица
	4863

	Число ночевок в коллективных средствах размещения
	единица
	438203



Почтовая и телефонная связь
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
	единица
	23

	Число телефонизированных сельских населенных пунктов
	единица
	41



Население
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Оценка численности населения 
	
	

	Все население
	человек
	48876

	Городское население
	человек
	44184

	Сельское население
	человек
	4692

	Численность детей в возрасте 5-18 лет 
	
	9552

	Численность всего населения по полу 
	
	

	Женщины
	человек
	25779

	Мужчины
	человек
	23097

	Численность городского населения по полу 
	человек
	44184

	Женщины
	человек
	23527

	Мужчины
	человек
	20657

	Численность сельского населения по полу 
	человек
	4692

	Женщины
	человек
	2252

	Мужчины
	человек
	2440



Здравоохранение 
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число лечебно-профилактических организаций
	единица
	27



Образование
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
	место
	2430

	Число зданий организаций дополнительного образования детей
	единица
	11

	Число зданий организаций дополнительного образования детей, занимаемых не полностью
	единица
	529



Строительство жилья
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Введено в действие жилых домов
	м2 общей площади
	61351

	Введено в действие индивидуальных жилых домов
	м2общей площади
	55164

	Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года 
	единица
	1386

	Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году 
	единица
	65

	Ввод жилья в многоквартирных жилых домах
	м2 общей площади
	6187






Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
	Показатели
	Ед. измерения
	2024

	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	25,6

	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района 
	%
	0,33

	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
	%
	71,4

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего
	м2
	31,7

	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего
	кВт,час
	1191

	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 м2 общей площади
	гигакалория
	0,23

	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего
	м3
	25,99

	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего
	м3
	41,79
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